質問回答書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　７年　６月　２０日

　　件　　　名　　　中学校特別教室空調設備設置工事（原市中学校、東中学校）　　　　発注課　　教育総務部教育総務課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者　　施設財務担当　鈴木

　　場　　　所　　　上尾市立原市中学校　他１校　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　０４８－７７５－９４７３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅメールアドレス　　s721000@city.ageo.lg.jp

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 仕様書ページ | 図　面番　号 | 質問事項 | 回　　　　　　　　　　答 |
| 1 | 16 | M-14 | メッシュフェンスについて、フェンスH門扉Wをご指示ください。図面と参考数量が違います。 | フェンスH=2,000、門扉W=900。数量は参考数量を正とする。M-14図に記載されている寸法が誤りとなっており、契約締結後、発注者から受注者に正しい図面を提示する。 |
|  |  |  | 室外機基礎も図面と参考数量に相違があります。どちらですか | 数量は参考数量を正とする。M-14図に記載されている寸法が誤りとなっており、契約締結後、発注者から受注者に正しい図面を提示する。 |
|  |  |  | 根伐と埋め戻し数量の差分の残土処分はどのようにしますか | 監督員が指示する構内の場所に敷きならしとする。 |
|  |  |  | 壁合板、ボード撤去ですが、図示がありませんご指示願います。 | 室内機設置箇所の作業用として、ボード開口を見込んでいる。 |
| 1 | 17 | M-31 | メッシュフェンスについて、フェンスH門扉Wをご指示ください。図面と参考数量が違います。 | フェンスH=2,000、門扉W=900。数量は参考数量を正とする。M-14図に記載されている寸法が誤りとなっており、契約締結後、発注者から受注者に正しい図面を提示する。 |
|  |  |  | 室外機基礎も図面と参考数量に相違があります。どちらですか | 数量は参考数量を正とする。M-14図に記載されている寸法が誤りとなっており、契約締結後、発注者から受注者に正しい図面を提示する。 |
|  |  |  | 根伐と埋め戻し数量の差分の残土処分はどのようにしますか | 監督員が指示する構内の場所に敷きならしとする。 |
|  |  |  | 壁合板、ボード撤去ですが、図示がありませんご指示願います。 | 室内機設置箇所の作業用として、ボード開口を見込んでいる。 |